ＥＦ接合チェックシート

|  |
| --- |
| 水道配水用ポリエチレン管　ＥＦ接合チェックシート |
| 工事名 |  |
| 呼び径 |  | 天　候 | 晴 ・ くもり ・ 雨 ・ 雪 |
| 準備 | 発電機作動確認 | 正常(100V～110V) 　　　　異常 |
| コントローラ仕様 |  |
| コントローラ作動確認 | 正常(ｴﾗｰ表示なし)　　　　 異常 |
| 略　　　　図 |  |
| 接合箇所番号 |  |  |  |  |  |  |
| 材料名称 |  |  |  |  |  |  |
| 接　合 | 湧水の確認 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 管･継手の清掃点検 |  |  |  |  |  |  |
| 挿入標線のマーキング |  |  |  |  |  |  |
| 切削面の波形線マーキング |  |  |  |  |  |  |
| 融着面の切削 |  |  |  |  |  |  |
| 融着面のアセトン等の清掃 |  |  |  |  |  |  |
| 挿入標線のマーキング |  |  |  |  |  |  |
| 挿入、クランプ固定 |  |  |  |  |  |  |
| 検　査 | 融着機の正常終了 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |
| 通電終了時刻 | **：** | **：** | **：** | **：** | **：** | **：** |
| インジケータの隆起 |  |  |  |  |  |  |
| クランプの取外し時刻 | **：** | **：** | **：** | **：** | **：** | **：** |
| 判　　　　　定 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |
| 備　考 |
| 施工年月日 | 施工業者名 | 配管工氏名 | 現場代理人氏名 |
| 　 年　　月　　日 |  |  |  |